**INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI SUSZARNI**

1. **UWAGI OGÓLNE**

Do prac w suszarni może przystąpić pracownik, który:

1. Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP i ppoż.
2. Posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.
3. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
4. Ukończył 18 lat.
5. Jest zapoznany z instrukcją obsługi suszarni oraz DTR.
6. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.
7. Stosuje odzież ochronną wskazaną dla stanowiska.
8. **CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY**
9. Przed rozpoczęciem pracy suszarni sprawdzić jej stan techniczny oraz zainstalowane instalacje: grzejną, wentylacyjną, nawilżającą, układ regulacji parametrów powietrza suszącego lub automatykę sterującą.
10. Dokonać załadunku produktów do suszarni na paletach za pomocą wózków widłowych, szynowych lub bezszynowych.
11. Załadunek suszarni powinien być dokonywany przynajmniej przez dwie osoby, z których jedna wykonuje pracę a druga ubezpiecza pracującego.
12. Przed zamknięciem wrót suszami osoba zamykająca ma obowiązek upewnić się, czy w suszarni nikt nie pozostał (ta sama osoba zamyka i otwiera wrota suszarni).
13. Po dokonaniu załadunku zasunąć wrota suszarni.
14. **CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY**
15. Włączanie poszczególnych instalacji suszarni oraz układu pomiarowo-kontrolnego/mikroprocesora.
16. Obserwowanie zmian parametrów wilgotności w suszarni.
17. Pobieranie próbek kontrolnych do badań.
18. Nadzorowanie pracy urządzeń do suszenia.
19. Ustawianie i regulowanie poszczególnych zespołów roboczych suszarni.
20. **CZYNNOSCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY**
21. Po zakończonym cyklu suszarkę wyłączyć.
22. Po otwarciu wrót, ochłodzeniu, wyładować materiał z suszarni.
23. W razie powstania jakiejkolwiek awarii w pracy suszarni, przerwać dopływ prądu lub pary a następnie powiadomić bezpośredniego przełożonego.
24. **CZYNNOŚCI ZABRONIONE**
25. Zabrania się wchodzenia do wszelkich pomieszczeń suszarniczych (komór, tuneli) w których temperatura przekracza 40°C.
26. Niedopuszczalne jest stosowanie psychrometrów lub termometrów wymagających wchodzenia do suszarni w celu dokonania odczytów.
27. Nie można bezpośrednio z suszarni wychodzić na zimne powietrze.
28. Zabrania się wchodzenia do komory suszarni z otwartym ogniem.
29. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw.
30. **UWAGI KOŃCOWE**
31. Naprawy urządzeń parowych i elektrycznych należy dokonywać po uprzednim odłączeniu dopływu pary lub prądu i zawieszeniu w odpowiednich tabliczek informacyjnych z napisem: „REMONT NIE WŁĄCZAĆ!”.
32. W razie zapalenia się w suszarni wsadu, lub sadzy w kanałach postępować zgodnie z właściwymi instrukcjami przeciwpożarowymi.
33. Pomieszczenie, w którym znajduje się suszarnia należy wyposażyć w gaśnice śniegowe, a obsługę suszarni odpowiednio przeszkolić o sposobie ich używania.

**PAMIĘTAJ!**

Zasadniczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego są warunki klimatyczne panujące w suszarni.

|  |  |
| --- | --- |
| **OPRACOWAŁ** | **ZATWIERDZIŁ** |
| **…………………………….** | **…………………………….** |