
INSTRUKCJA BHP
Przy obsłudze giętarki mechanicznej
       
I. PRZEZNACZENIE
Giętarka mechaniczna przeznaczona jest do gięcia prętów zbrojeniowych o przekroju: kołowym, sześciokątnym, kwadratowym i prostokątnym, lub wiązki prętów ze stali węglowej i stopowej. Ponadto można wykonywać gięcie pojedyncze i podwójne. 

II. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
 - przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami należy pracować w odzieży bez luźnych (zwisających) elementów jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, apaszki, chusty czy długie wisiory, korale, łańcuszki oraz w nakryciach głowy okrywających włosy
- ubrany w odzież roboczą, przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż, zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).

III. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
Przy pracy giętarki należy zachować kolejność następujących czynności:
· W zależności od średnicy giętego pręta, promienia gięcia i rodzaju gięcia, dobrać i ustawić w odpowiednie otwory płyty gnącej i listew sworznie oraz rolki gnące,
· Założyć odpowiednią parę kół zębatych w zależności od szybkości gięcia,
· Ustawić zderzaki wyłączników krańcowych na płycie gnącej na żądany kąt gięcia,
· Wprowadzić gięty pręt miedzy odpowiednie rolki i sworznie na stole roboczym,
· Wyłącznikiem głównym ustawić kierunek obrotów tarczy gnącej (lewe, prawe),
· Giętarkę podłączoną do sieci włączyć przyciskiem lub pedałem wyłącznika nożnego „Start”.

IV. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
· Giętarkę może obsługiwać pracownik przeszkolony w zakresie tego typu urządzeń, jak również zaznajomiony z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
· Obsługę giętarki stanowi zespół dwóch ludzi, giętacz i pomocnik przy gięciu długich prętów lub sam giętacz przy gięciu prętów krótkich.
· Do obowiązków giętacza należy:
- ustawienie giętarki i przyrządów gnących,
- uruchomienie giętarki,
- przeprowadzenie przeglądów techniczno-konserwacyjnych.
Pomocnik pomaga przy gięciu długich prętów, podaje na stół roboczy oraz odbiera po zagięciu i odkłada na przeznaczone do tego celu miejsce.
· Przy powtórnym uruchamianiu giętarki po krótkiej przerwie na tym samym miejscu pracy, przygotowania wstępne mogą być ograniczone do czynności wynikających z przepisów o konserwacji sprzętu.
· Niedozwolone jest, aby obsługujący giętarkę był nietrzeźwy lub chory.
· Niedozwolone jest smarowanie i dokonywanie drobnych napraw giętarki w czasie ruchu.
· Ubranie obsługującego powinno być wygodne i obcisłe.
· Narzędzia przeznaczone do naprawy urządzeń elektrycznych powinny posiadać nieuszkodzoną izolację.
· Naprawa instalacji i urządzeń elektrycznych może być dokonywana przez upoważnionego montera.
· Przed przystąpieniem do naprawy należy wyłączyć dopływ prądu do giętarki przez odłączenie jej od skrzynki zasilającej.
· Praca na giętarce może być wykonywana przy założonych osłonach stołu roboczego i bocznych oraz po sprawdzeniu skuteczności zerowania.
· Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan i działanie mechanizmów, a szczególnie wyłącznika głównego.
· Przy gięciu długich prętów należy zwrócić uwagę na zaginane końce, aby w ich zasięgu nie znajdowały się osoby postronne.
· Podczas pracy należy zwracać uwagę na zaginany pręt, aby cały czas przylegał do płyty gnącej.
· Zagięty pręt należy wyjmować po zakończeniu cyklu gięcia, tj. po powrocie płyty gnącej w wyjściowe położenie.
· Praca na giętarce może odbywać się tylko pod warunkiem dobrego oświetlenia jej miejsca pracy.
· Zabrania się pracy na giętarce przy stwierdzeniu braku pełnej sprawności, a wszystkie usterki trzeba zgłaszać kierownictwu.

V. CZYNNOSCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
Po zakończeniu pracy należy wyłączyć giętarkę poprzez ustawienie pokrętła wyłącznika głównego w pozycji „0”, odłączyć zasilanie z sieci i zabezpieczyć przed włączeniem przez osoby niepowołane oraz oczyścić ze zgorzeliny i zanieczyszczeń, po czym zakonserwować.
       
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- o wadach i / lub uszkodzeniach giętarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- wycofać z użytkowania oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie giętarki niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie
- w razie awarii giętarki stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

VII. UWAGI
Narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania.
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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