INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE NOŻYC DO KRZEWÓW

I. UWAGI OGÓLNE:
Do obsługi nożyc może przystąpić pracownik, który:
1. Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.
2. Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.
3. Jest zapoznanym z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia.
4. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.
5. Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy.

II. CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY
Pracownik powinien:
1.Zapewnić wymagane środki ochrony indywidualnej, sprawdzić ich stan i używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2.Sprawdzić, czy przeszła wymagane przez producenta kontrole okresowe, oraz regulacje i konserwacje.
3.Nigdy nie podłączać urządzenia do zasilania przed oględzinami..
4.Sprawdzić, czy wyłącznik urządzenia jest w pozycji „wyłącz”.
5.Sprawdzić, czy maszyna jest kompletna i sprawna technicznie (czy nie występują widoczne usterki, czy jest aktualny przegląd techniczny, konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych).
6.Sprawdzić, czy przewód zasilający urządzenie nie jest uszkodzony.
7.Sprawdzić, czy przedłużacz wykorzystywany do zasilania urządzenia jest sprawny – nieuszkodzony.
8.Zapewnić, aby przewody zasilające nie leżały na przejściach, dojściach, w wodzie lub w strefie grożącej uszkodzeniem przewodów.
9.Sprawdzić, czy urządzenie i przedłużacz nie są zawilgocone, mokre – zawilgocenie może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.
10.Zapewnić, alby uchwyty rękojeści były zawsze czyste.
11.Nie dopuszczać osób drugich w strefę wykonywanych prac.
12.Zapewnić sobie wygodne warunki do pracy, niezmuszające do zajmowania nietypowych pozycji zagrażających upadkiem, poślizgnięciem itp.

II. CZYNNOŚCI W TRAKCIE PRACY:
Pracownik powinien:
1.W czasie obsługi urządzenia zastosować się do zapisów instrukcji obsługi – dokumentacji Techniczno – Ruchowej dostarczonej przez producenta.
2.Przeprowadzić próbę urządzenia na biegu jałowym.
3.Podczas eksploatacji nie wyłączać zabezpieczeń i nie wykonywać ich obejść.
4.Urządzenie zawsze trzymać oburącz w czasie pracy.
5.Nie kłaść urządzenia na podłoże w czasie jej pracy.
6.Nie przeciążać urządzenia. Gdy korpus jest gorący należy zrobić przerwę w pracy.
7.Przerwać pracę na krótki czas, w przypadku zmęczenia.
8.Koncentruj się na swojej pracy. Należy przerwać pracę na krótki czas, w przypadku dekoncentracji.
9.Zapewnić porządek i czystość w miejscu pracy.

III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:
1.Pracownik powinien:
1.1.Wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed uruchomieniem przez niepowołane osoby.
1.2.Uprzątnąć miejsce pracy.
1.3.Dokonać wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłosić ten fakt przełożonemu i oznakować 
maszynę tabliczką (np. ,,zakaz uruchamiania maszyny, uruchomienie grozi wypadkiem”) oraz trwale wyłączyć maszynę z źródła zasilania.
1.4.Zapewnić urządzeniu właściwe warunki przechowywania, niepowodujące zabrudzenia, uszkodzenia lub zawilgocenia.
2.Maszyny nie wolno używać niezgodnie z jej przeznaczeniem.

UWAGA
Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu. 
W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

