INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGI WENTYLATORA WOLNOSTOJĄCEGO

I. UWAGI OGÓLNE
Przed przystąpieniem do obsługi ww. urządzenia pracownik powinien: 
· Zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta danego urządzenia,
· Posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp.

 
II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY 
Pracownik powinien:
1. Sprawdzić stan techniczny urządzenia: brak widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej oraz poprawność podłączenia do sieci zasilającej.


III. CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY 
1. Ustawić wentylator na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Przewód zasilający ułożyć tak, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia.
3. Chronić urządzenie przed dostępem wody.
4. Przed zmianą miejsca ustawienia wentylatora należy odłączyć go od sieci zasilającej.
5. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej należy wyłączyć obsługiwane urządzenie.

IV. CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE 
1. Używać urządzenia bez koszy ochronnych.
2. Wkładać żadnych przedmiotów w kratkę wentylatora podczas jego pracy.
3. Ustawiać wentylatora na trasach komunikacyjnych.
4. Ustawiać urządzenia w pobliżu firanek, zasłon, itp..
5. Wykonywać samodzielnych napraw.

V. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 
 Należy wyłączyć urządzenie z gniazda zasilającego.

Postępowanie w razie awarii:
W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.

UWAGA:

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wentylatora urządzenie wyłączyć i fakt ten zgłosić przełożonemu.
2. Każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.
3. 
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