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	Lp.
	RODZAJ PRACY
	STANOWISKO

	1. 
	Prace na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi
	Sprzątaczka
Konserwator

	
	Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 
· osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
·  wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 
	

	
	Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi. 
	

	
	Przy pracach na drabinach i innych urządzeniach należy zapewnić, aby: 
· drabiny i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie,
· zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji ( haki w ścianie), szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowy.
	

	2. 
	Praca przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów

	Sprzątaczka
Konserwator
Nauczyciel wychowania fizycznego
Bibliotekarz

	3. 
	Prace w kontakcie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
	Nauczyciel chemii
Konserwator

	4. 
	Prace w narażeniu na czynniki biologiczne – chorobotwórcze
	Pielęgniarka szkolna

	5. 
	Prace porządkowe w narażeniu na niebezpieczne substancje czyszczące
	Sprzątaczka
Konserwator

	6. 
	Prace montażowe, remontowe, konserwatorskie
	Konserwator

	7. 
	Prace przy użyciu nożyc elektrycznych do cięcia żywopłotów
	Konserwator

	8. 
	Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek)
	Konserwator

	9. 
	Prace w narażeniu na poparzenia podczas pracy w pobliżu gorących powierzchni
	Kucharka
Konserwator
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