
INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGA ELEKTRONARZĘDZI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
· ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

· został pouczony o sposobie użytkowania określonego rodzaju narzędzia
·  przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
· stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
· posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych
· ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej rękawice robocze,
· przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy
Do pracy należy przystąpić wypoczętym, ubranym w odzież roboczą, włosy przykryte czapką lub chustką, na rękach w razie potrzeby - antywibracyjne, oraz sprzęt ochronny - okulary przeciwodpryskowe i przy pracach powodujących zapylenia (przy szlifowaniu itp.) półmaskę przeciwpyłową.
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
·  dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia
· sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej w tym przyłączy, czy narzędzie jest wykonane w I czy II klasie izolacji (II klasa izolacji oznaczona jest na tabliczce znamionowej znakiem i takie narzędzie nie wymaga podłączenia do gniazdka z kołkiem uziemiającym)
· sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu narzędzia, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone
· sprawdzić czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przyłączeniowe

· sprawdzić czy narzędzie skrawające (wiertło, frez, tarcza szlifierska itp.) jest w dobrym stanie (tarcze szlifierskie powinny odpowiadać liczbie dopuszczalnych obrotów parametrom narzędzia, nie mogą być popękane)
· prawidłowo i mocno zamocować narzędzia skrawające w uchwycie
· sprawdzić na biegu luzem czy narzędzie pracuje równo, bez drgań i bez nadmiernego hałasu oraz czy sprawny jest wyłącznik
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
· próbnie uruchomić zmechanizowane urządzenia i sprawdzić jakość ich działania
· przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.
· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY NIE WOLNO:
· wykonywać prace konserwacyjno-remontowe maszyn, urządzeń i odbiorników elektrycznych przez nieuprawnionych pracowników
· wznawiać pracę urządzenia bez usunięcia uszkodzenia
· dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
· zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi
· podłączać odbiorniki do sieci w sposób inny niż za pomocą wtyczek stanowiących fabryczne wyposażenie odbiorników
· pracować w rękawicach wilgotnych
· stosowania przypadkowych przedłużaczy i uszkodzonych gniazdek elektrycznych
· dociskać narzędzia do materiału tułowiem
· pracy narzędziem na drabinie przystawnej lub na chwiejnym i niepewnym rusztowaniu
· pracy narzędziami o napędzie elektrycznym na zewnątrz pomieszczenia w czasie deszczu lub śnieżycy
· naprawiać i wymieniać wkładki bezpiecznikowe
· postępować w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi instrukcjami i poleceniami nadzoru
· zasilać elektronarzędzi w miejscach krańcowego zagrożenia (na przykład przy dużej wilgotności, wewnątrz zbiorników itp.) w inny sposób niż przez transformator separacyjny
NAKAZUJE SIĘ:
· używać obowiązujące ochrony osobiste
· sukcesywnie usuwać odpady
·  utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych, 
· utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
· zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
· narzędzia mocować mocno, ale tak aby nie uległy uszkodzeniu
· przy procesach o dużym natężeniu hałasu bezwzględnie stosować ochronniki słuchu
· przy obróbce, przy której występuje duże zapylenie stosować okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych
· przy pracach o znacznej używać rękawice antywibracyjne
· przy pracy narzędziami o napędzie mechanicznym należy zawsze stosować rękawice robocze
· w trakcie wykonywania obróbki narzędzie skrawające dociskać do materiału ostrożnie i bez nadmiernej siły
· w czasie wykonywania pracy narzędziami o napędzie elektrycznym w środowisku o dużym zawilgoceniu lub 
w pomieszczeniu, którego podłoga jest dobrze przewodząca (metal, wilgotne deski, mokry be-ton itp.) na stanowisku należy stosować chodnik dielektryczny lub kalosze dielektryczne

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
· odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca
· uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
· o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
· elektronarzędzia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania 
· bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
· w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 
· każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

UWAGI
·  wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
· narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania

Badania okresowe należy wykonywać:

co 6 miesięcy dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania I, 
co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania II, 
co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania III, 

po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie itp.). 

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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