
INSTRUKCJA BHP

NA STANOWISKU PRACY FREZERA
Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy na stanowisku frezera może przystąpić pracownik legitymujący się:

1. Przeszkoleniem:

a. wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,

b. w zakresie ochrony ppoż.,

c. mający zezwolenie na wykonywanie tej pracy od bezpośredniego przełożonego,

2. Dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

Pracownik powinien być:

a. trzeźwy, wypoczęty,

b. ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym. Przy pracach przy których mogą wystąpić odpryski powinien założyć okulary ochronne i ewentualnie np. gumowy fartuch roboczy,

Winien także:

1. zapoznać się z treścią instrukcji ogólnej i szczegółowej bhp oraz stosować się do nich w czasie pracy,

2. wysłuchać poleceń bezpośredniego przełożonego dotyczących przebiegu bezpiecznej pracy danego dnia roboczego, prawidłowego wykonywania zadań,

3. przygotować odpowiednio stanowisko pracy:

· usunąć zbędne przedmioty,

· sprawdzić, czy podłoże wokół urządzenia nie jest śliskie, zatarasowane. Ewentualne przeszkody należy usunąć,

· sprawdzić stan frezarki :

a. osłon i urządzeń sterujących,

b. działanie (bez obciążenia) urządzeń napędowych, sterujących i obieg smarowania frezarki,

c. urządzeń zabezpieczających,

d. systemu smarowania i chłodzenia,

e. oświetlenia,

f. stan frezów

g. stan zamocowania narzędzi skrawających,

h. stan włączników,

i. ustawienie zderzaków,

j. położenie dźwigni przekładni biegów,

k. położenie dźwigni sprzęgła,

4. zapewnić swobodny dostęp do frezarki.

Czynności pracownika podczas realizowania pracy

Pracownik powinien:

1. Powierzone zadania wykonywać dokładnie, zgodnie z zaleconymi zasadami i przepisami a także z zaleceniami bezpośredniego przełożonego. Wszystkie czynności winny być wykonywane tak, by nie stwarzały zagrożeń zarówno dla wykonującego je jak i dla współpracowników czy też osób postronnych.

2. Zapoznać się z dokumentacją techniczno ruchową urządzenia.

3. Przed uruchomieniem frezarki sprawdzić zamocowanie frezu i przedmiotu obrabianego.

4. Sprawdzić stan osłon.

5. Sprawdzić działanie (bez obciążenia) urządzeń napędowych, sterujących i obieg smarowania frezarki.

6. Sprawdzić stan narzędzi skrawających i pomocniczych.

7. Sprawdzić zabezpieczenia wystających części wrzeciona.

8. Najpierw uruchomić wrzeciono, następnie przed dosunięciem frezu do przedmiotu włączyć posuw.

9. Przy ręcznym posuwie należy uważać, by nie dopuścić do gwałtownych zmian głębokości czy szybkości posuwu.

Podczas pracy pracownik powinien:

1. Koncentrować całą swoją uwagę na czynnościach wykonywanych.

2. Używać do pracy frezów i głowic frezowych w dobrym stanie.

3. Przedmioty obrabiane winny być tak mocowane, by w czasie obróbki nie zmieniły swego położenia.

4. Mocowanie przedmiotów obrabianych może się odbywać bezwzględnie przy zatrzymanej pracy urządzenia (frez musi być nieruchomy). Czyni się to za pomocą różnego rodzaju uchwytów lub bezpośrednio na stole frezarki za pomocą docisków czy też klocków oporowych.

5. Używać tylko frezów i głowic frezowych w dobrym stanie. Noże muszą być nie uszkodzone, końcówki trzpienia frezarskiego winny być dopasowane do gniazda stożkowego we wrzecionie, stożek czysty.

Uwagi ogólne

1. Frezy należy mocować na sztywno, nakrętki dokręcać ręcznie za pomocą klucza, przy zatrzymanym silniku głównym. Podczas wykonywaniu tej czynności należy uważać, by nie skaleczyć rąk o krawędzie tnące.

2. Przy zakładaniu na trzpień frezarki zespołu frezów należy ustawić je tak, by zęby sąsiadujących frezów były wzajemnie przesunięte. 

3. Podczas zakładania i zdejmowania frezu bezwzględnie należy wyłączyć silnik urządzenia.

4. Przedmioty obrabiane mocowane w imadle należy sztywno uchwycić szczękami imadła jak najbliżej powierzchni obrabianej.

5. W czasie mocowania przedmiotu stół należy dosunąć na odpowiednią odległość, tak by nie było możliwe skaleczenie ręki. Czynność tą należy wykonywać przy wyłączonych obrotach wrzeciona.

6. Przedmioty i przyrządy zakładane na stół frezarski muszą być oczyszczone z smarów, olejów i wiórów.

7. Klucze do dokręcania muszą być odpowiednie dla danych nakrętek. Nie wolno „poprawiać” klucza za pomocą wkładania podkładek między szczękę klucza a ściankę nakrętki.

8. Wióry należy usuwać za pomocą odpowiednich haczyków lub szczotek przy wyłączonym wrzecionie.

9. Przedmioty obrobione i przed obróbką należy odkładać na wyznaczone miejsca.

Bezwzględnie należy wyłączyć obrabiarkę gdy:

1. mocuje się frezy,

2. są mocowane przyrządy i uchwyty,

3. dokonuje się pomiarów przedmiotu obrabianego,

4. wykonuje się czyszczenie i smarowanie obrabiarki,

5. jest chwilowy brak dostawy prądu,

6. obsługujący obrabiarkę musi na chwilę opuścić swoje stanowisko pracy. 

Czynności zabronione

Zabronione jest:

1. Obsługiwania urządzenia niezgodnie z jego DTR (dokumentacją techniczno-ruchową).

2. Obsługiwanie urządzenia bez upoważnienia, w niewłaściwym ubraniu, bez odpowiednich osłon osobistych.

3. Doprowadzanie, by na stanowisku pracy frezarki było mokro, ślisko, co może doprowadzić do utrudnień w jej obsłudze.

4. Składowanie w pobliżu urządzenia różnego rodzaju materiałów i przedmiotów.

5. Pracowanie na obrabiarce która jest w nienależytym stanie technicznym.

6. Samodzielne przeprowadzanie napraw maszyny, jej instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Czynności te mogą wykonywać osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami.

7. Naprawianie frezarki podczas ruchu.

8. Wycieranie i oliwienie części pozostających w ruchu.

9. Pracowanie na obrabiarce, która ma usunięte lub otwarte osłony mechanizmów napędów lub urządzeń elektrycznych, poprawianie tych osłon gdy urządzenie jest w ruchu.

10. Używanie dodatkowego oświetlenia elektrycznego o napięciu wyższym niż 24 V.

11. Hamowanie obrabiarki za pomocą rąk, czy manipulując jakimikolwiek przedmiotami przy frezie czy obrabianym przedmiocie.

12. sprawdzanie gładkości powierzchni frezowanych.

13. Dokręcanie nakrętek przez włączenie obrotów wrzeciona.

14. Przedłużanie ramion kluczy przez rurki lub inne klucze

15. Regulowanie wymiarów kluczy chwytających nakrętki przy pomocy dodatkowo podkładanych blaszek.

16. Wkładania w jakimkolwiek celu ręki między wrzeciono a wspornik przy frezarce a także między prowadnicę a frez przy frezarkach pionowych.

17. Odciąganie i chwytanie gołą ręką wiórów.

18. Oczyszczanie maszyny przy pomocy sprzężonego powietrza.

19. Rozrzucanie wiórów wokół stanowiska pracy. Należy je składować w miejscach do tego przeznaczonych. 

20. Przybliżanie za blisko twarzy do przedmiotu obrabianego.

21. Wycieranie rąk szmatami, którymi przedtem wycierana była obrabiarka gdyż jest możliwe skaleczenie dłoni wiórami.

22. Zatrzymywanie wrzeciona ręką. By wyłączyć urządzenie należy najpierw wyłączyć posuw a w następnej kolejności wrzeciono. 

23. Układanie przedmiotów przed i po obróbce na przejściach i drogach transportowych.

Po zakończeniu pracy pracownik powinien: 

1. Wyłączyć frezarkę wyłącznikiem głównym urządzenia.

2. Odłączyć spod napięcia.

3. Dokładnie oczyścić obrabiarkę.

4. Zabezpieczyć urządzenie tak, by było niemożliwe uruchomienie go przez osoby postronne, a frezarka nie stwarzała zagrożeń.

5. Oczyścić ochrony osobiste i ułożyć je na miejsce stałego składowania.

6. Uporządkować stanowisko pracy, odłożyć sprzęt służący do wykonywanej pracy na miejsce.

Uwaga

W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku pracy lub przy działania frezarki należy je natychmiast zgłosić bezpośredniemu przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.

W przypadku powstania pożaru należy

·  ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

·  wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

równocześnie

·  zaalarmować straż pożarną,

·  powiadomić przełożonych o pożarze,

·  podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

·  przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:
· - udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

· - w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,

· - powiadomić przełożonych.

Uwaga

1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.
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