INSTRUKCJA BHP

NA STANOWISKU PRACY TOKARZA
Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy na stanowisku tokarza może przystąpić pracownik legitymujący się:

1. Przeszkoleniem:

a. wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,

b. w zakresie ochrony ppoż.,

c. mający zezwolenie na wykonywanie tej pracy od bezpośredniego przełożonego.

2. Dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

Pracownik powinien być:

a. trzeźwy, wypoczęty,

b. ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym. Przy pracach przy których mogą wystąpić odpryski powinien założyć okulary ochronne i ewentualnie np. gumowy fartuch roboczy,

Winien także:

1. zapoznać się z treścią instrukcji ogólnej i szczegółowej bhp oraz stosować się do nich w czasie pracy,

2. wysłuchać poleceń bezpośredniego przełożonego dotyczących przebiegu bezpiecznej pracy danego dnia roboczego, prawidłowego wykonywania zadań,

3. przygotować odpowiednio stanowisko pracy:

· usunąć zbędne przedmioty,

· sprawdzić, czy podłoże wokół urządzenia nie jest śliskie, zatarasowane. Ewentualne przeszkody należy usunąć.

· sprawdzić stan tokarki:

a. osłon i urządzeń sterujących,

b. urządzeń zabezpieczających,

c. systemu smarowania i chłodzenia,

d. oświetlenia,

e. stan narzędzi skrawających i pomocniczych, 

f. stan zamocowania, narzędzi skrawających,

g. stan zamocowania materiału (jeśli wystaje on poza wrzeciono należy go odpowiednio zabezpieczyć),

h. stan włączników,

i. ustawienie zderzaków,

j. położenie dźwigni przekładni biegów,

k. położenie dźwigni sprzęgła,

l. czy klucz nie znajduje się w uchwycie,

· przy toczeniu w kłach sprawdzić:

a. zamocowanie konika i kła w koniku, sercówki i zbieraka,

b. smarowanie kła i wykonanie nakiełka w przedmiocie,

2. zapewnić swobodny dostęp do tokarki,

Czynności pracownika podczas realizowania pracy

Pracownik powinien:

1. Powierzone zadania wykonywać dokładnie, zgodnie z zaleconymi zasadami i przepisami, a także z zaleceniami bezpośredniego przełożonego. Wszystkie czynności winny być wykonywane tak, by nie stwarzały zagrożeń zarówno dla wykonującego je jak i dla współpracowników czy też osób postronnych.

2. Koncentrować całą swoją uwagę na czynnościach wykonywanych.

a. nóż należy powoli dosuwać do przedmiotu obrabianego,

b. stosować właściwe dla danej obrabiarki szybkość i głębokość skrawania oraz posuw,

c. w odpowiednim czasie wyłączyć posuw mechaniczny tzn. przy zbliżaniu się noża do odsadzenia materiału, tarczy zbierakowej czy uchwytu,

d. w czasie mocowania materiału lub narzędzi należy uważać, aby nie włączyć przypadkowo sprzęgła obrabiarki,

e. nie należy kłaść jakichkolwiek przedmiotów na łożu, suporcie, wrzecienniku lub innych częściach obrabiarki. Spadający przedmiot może uderzyć w dźwignię sprzęgła i włączyć obroty wrzeciona,

f. wióry winny być usuwane za pomocą haczyków ze specjalną osłoną chroniącą dłoń przed skaleczeniem,

g. uchwyty i tarcze zbierakowe należy dokręcać i odkręcać ręcznie - nie za pomocą włączania wrzeciona,

h. sprawdzania rozwiercanych przedmiotów dokonywać po odsunięciu rozwiertaka na odległość przy której nie może dojść do skaleczenia,

i. przed obróceniem imaka należy zwrócić uwagę czy nie znajduje się on (lub zamocowane narzędzia) na drodze wirujących szczęk,

j. jeśli zaistnieje potrzeba użycia płótna ściernego nie wolno go trzymać bezpośrednio ręką. Należy umocować je za pomocą zacisku na odpowiednich wymiarów deseczkę, czy kołek z nacięciami i dopiero wtedy wykonać daną operację,

k. w razie potrzeby użycia pilnika stosować dostatecznie długi z nieuszkodzoną, prawidłowo osadzoną rączką. Podczas wykonywania tej czynności należy uważać by nie uderzał ono zabierak, uchwyty tak by mogło to spowodować pochwycenie szczękami lub obrabianym przedmiotem np. rękawa odzieży roboczej,

l. jeśli toczone są przedmioty niesymetryczne mające części wystające poza średnicę uchwytu zabezpieczyć strefę ruchu tych części i zachować szczególną ostrożność podczas ich obrabiania.

Bezwzględnie należy wyłączyć obrabiarkę gdy:

a. mocuje się narzędzia,

b. są mocowane przyrządy i uchwyty,

c. dokonuje się pomiarów przedmiotu obrabianego,

d. wykonuje się czyszczenie i smarowanie obrabiarki,

e. jest chwilowy brak dostawy prądu,

f. obsługujący obrabiarkę musi na chwilę opuścić swoje stanowisko pracy. 

Czynności zabronione

Zabronione jest:

1. Obsługiwanie urządzenia niezgodnie z jego DTR (dokumentacją techniczno-ruchową).

2. Obsługiwanie tokarki bez upoważnienia, w niewłaściwym ubraniu, bez odpowiednich osłon osobistych.

3. Doprowadzać, by na stanowisku pracy tokarki było mokro, ślisko, co może doprowadzić do utrudnień w jej obsłudze.

4. Składowanie w pobliżu urządzenia różnego rodzaju materiały i przedmioty.

5. Praca na obrabiarce która jest w nienależytym stanie technicznym.

6. Samodzielne przeprowadzanie napraw maszyny. Jej instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Czynności te mogą wykonywać osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami.

7. Naprawianie obrabiarki podczas ruchu.

8. Wycieranie i oliwienie części pozostających w ruchu.

9. Praca na obrabiarce, która ma usunięte lub otwarte osłony mechanizmów. napędów lub urządzeń elektrycznych.

10. Używanie dodatkowego oświetlenia elektrycznego o napięciu wyższym niż 24 V.

11. Hamowanie obrabiarki za pomocą rąk, czy manipulując jakimikolwiek przedmiotami przy uchwycie, wrzecionie, pasach czy obrabianym przedmiocie.

12. Chłodzenie narzędzi czy przedmiotów w czasie skrawania przy pomocy mokrych szmat czy pakuł.

13. Przedłużanie ramion kluczy przez rurki lub inne klucze

14. Regulowanie wymiarów kluczy chwytających nakrętki przy pomocy dodatkowo podkładanych blaszek.

15. Przytrzymywanie ręką obcinanych części.

16. Odciąganie i chwytanie gołą ręką wiórów.

17. Rozrzucanie wiórów wokół stanowiska pracy. Należy je składować w miejscach do tego przeznaczonych. 

18. Przybliżanie za blisko twarzy do przedmiotu obrabianego.

19. Wycieranie rąk szmatami, którymi przedtem wycierana była obrabiarka gdyż jest możliwe skaleczenie dłoni wiórami.

20. Układanie przedmiotów przed i po obróbce na przejściach i drogach transportowych.

Po zakończeniu pracy pracownik powinien: 

1. Wyłączyć tokarkę wyłącznikiem głównym urządzenia.

2. Odłączyć spod napięcia.

3. Dokładnie oczyścić obrabiarkę.

4. Zabezpieczyć urządzenie tak, by było niemożliwe uruchomienie go przez osoby postronne, a tokarka nie stwarzała zagrożeń.

5. Oczyścić ochrony osobiste i ułożyć je na miejsce stałego składowania.

6. Uporządkować stanowisko pracy, odłożyć sprzęt służący do wykonywanej pracy na miejsce.

Uwaga

W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku pracy lub przy działania tokarki należy je natychmiast zgłosić bezpośredniemu przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.

W przypadku powstania pożaru należy

· ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

· wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

· równocześnie

· zaalarmować straż pożarną,

· powiadomić przełożonych o pożarze,

· podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

· przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:

· udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

·  w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,

· powiadomić przełożonych.

Uwaga

1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.
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