INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DLA AUTOMATYCZNEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ

I. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Sprawdzić porządek oraz stan wyposażenia i oświetlenia w pomieszczeniu myjni (oświetlenie powinno wynosić minimum 100 lx).

2. Sprawdzić, czy wszystkie kratki zakrywające studzienki ściekowe lub kanał odpływowy są zakryte.

3. Sprawdzić stan szczotek oraz napełnienie zbiorników z płynami myjącymi i konserwującymi.

4. Próbnie uruchomić i sprawdzić funkcjonowanie szczotek oraz systemu sterowania wodą.

5. Sprawdzić, czy nie jest zastawiony wjazd i wyjazd oraz działanie sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej.

6. Sprawdzić, czy urządzenie było poddane przewidzianemu w instrukcji okresowemu przeglądowi technicznemu. W razie stwierdzenia niesprawności lub uszkodzeń zawiadomić przełożonego.

II. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

1. Utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniu myjni.

2. Przestrzegać:

· prawidłowości ustawienia pojazdu i zaciągnięcia hamulca ręcznego oraz schowania elementów zbyt wystających (antena, lusterka boczne, bagażnik dachowy);

· uruchamiania systemu automatycznego mycia zgodnie z instrukcją obsługi.

3. Przestrzegać zakazu wchodzenia i przebywania w myjni w czasie automatycznego mycia pojazdu:

· pracownika;

4. osób postronnych.

5. Przestrzegać zakazu (bez uprawnienia i upoważnienia) samodzielnego przeprowadzania napraw urządzeń myjni.

III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Wyłączyć sterownię myjni spod napięcia.

2. Zakręcić główny zawór wodny.

3. Uprzątnąć stanowisko pracy.

4. Zabezpieczyć myjnię (pomieszczenie myjni) przed dostępem osób nieupoważnionych.

IV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

1. W razie zauważenia nieprawidłowego działania urządzeń myjących natychmiast wyłączyć zasilanie sterowni, zamknąć zawory wodne i niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy, gdzie doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

3. W razie zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych.

W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
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