INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE TOKARKI DO DREWNA

I. UWAGI OGÓLNE

1. Do samodzielnej pracy na tokarce do drewna dopuszcza się osoby przeszkolone w zakresie jej obsługi.

2. Osoba ta powinna mieć:

a) szkolenie wstępne, ogólne i instruktaż stanowiskowy BHP oraz w zakresie ochrony p. póz.

b) dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim lub odnotowany przez lekarza w kartotece BHP albo w innym dokumencie, ukończony 18 rok życia,

c) zezwolenie bezpośredniego przełożonego na pracę jako tokarz.

II. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NA TOKARCE DO DREWNA

1. Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, czy tokarka jest w stanie należytej sprawności, czy są osłony we właściwych miejscach.

2. Sprawdzić, czy wyłączniki tokarki są sprawne i łatwo dostępne z miejsca roboczego.

3. Sprawdzić, czy urządzenie do uruchamiania i wyłączania tokarki wyklucza włączenie przypadkowe.

4. Pracownik włączający tokarkę powinien przed dokonaniem tej czynności sprawdzić dokładnie, czy uruchomienie jej nie grozi wypadkiem.

III. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

1. Zamocowanie przedmiotu obrabianego powinno być tak dokonane, aby wykluczało wyrwanie przedmiotu obrabianego pod wpływem sił skrawania lub bezwładnościowych.

2. Pracę należy wykonywać w ubraniu roboczym, z rękawami opiętymi wokół nadgarstków, bez luźnych zwisających elementów oraz w nakryciu głowy osłaniającym włosy.

3. Podczas pracy należy stosować urządzenia zabezpieczające przed odpryskami wiórów, np.: okulary ochronne, pochłaniacze, łamacze wiórów itp.

4. Używać do zatrzymania tokarki hamulca i w żadnym przypadku nie hamować ręką.

5. Wióry usuwać przy pomocy sprężonego powietrza, szczotek, gąbki, itp.

6. W razie przerwy w dostawie prądu niezwłocznie wyłączyć i odsunąć narzędzia od przedmiotu obrabianego.

7. Utrzymywać w porządku miejsce pracy, przedmioty do i po obróbce oraz narzędzia.

8. Nie dopuszczać do tokarki osób postronnych bez wiedzy przełożonego.

9. Przy wygładzaniu na tokarce materiału za pomocą płótna ściernego, należy płótno umocować na desce za pomocą zacisku tak, aby zwisające płótno ścierne nie wciągnęło dłoni pracownika.

IV. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Zabrania się dokonywania pomiarów bezpośrednich (stykowych) podczas ruchu przedmiotu obrabianego lub narzędzia.

2. Nie wolno naprawiać tokarek podczas ich ruchu, jak również nie wolno czyścić, wycierać i oliwić ich części pozostających w ruchu.

3. Nie wolno chłodzić przedmiotu obrabianego oraz narzędzia skrawającego mokrą szmatą, dopóki przedmioty te pozostają w ruchu.

4. Nie wolno sprawdzać gładkości powierzchni przedmiotu obrabianego podczas ruchu.

V. UWAGI KOŃCOWE

1. W czasie postoju tokarki, urządzenia skrawające powinny być odsunięte od przedmiotu obrabianego.

2. Naprawa tokarki powinna być dokonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

3. Przed przystąpieniem do naprawy, montażu lub czyszczenia tokarki należy bezwzględnie sprawdzić, czy:

· -napęd tokarki jest wyłączony,

· -niemożliwe jest przypadkowe jej uruchomienie,

· -wywieszono tablicę „NIE URUCHAMIAĆ - URZĄDZENIE WYŁĄCZONE Z RUCHU".

4. Podłoga wokół tokarki nie powinna być śliska.

5. Tokarki do drewna o napędzie elektrycznym powinny być uziemione lub zerowane.

6. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w stanie z chwili wypadku.
Podstawa prawna opracowania instrukcji.

· Instrukcja fabryczna.

· Analiza stanowiska pracy.

· Kodeks pracy.
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