
INSTRUKCJA BHP

Obsługi piły tarczowej do drewna

I. UWAGI OGÓLNE

1. Obrabiarkę może obsługiwać pracownik, który posiada:

· aktualne badania lekarskie, szkolenie bhp i ppoż.;

· pełną świadomość istniejących zagrożeń,

· odpowiednią odzież i ochrony osobiste (odzież obcisła, rękawy opięte wokół nadgarstków, ochronniki słuchu, okulary, wg. potrzeb półmaski przeciwpyłowe).

2. Nigdy nie podejmować pracy, jeśli ma się jakiekolwiek wątpliwości co do jej bezpiecznego wykonania.

3. Usterki i zagrożenia niezwłocznie zgłosić przełożonemu.

4. Wymieniać tarcze tylko w rękawicach ochronnych, gdy pilarka jest wyłączona spod napięcia.
5. W razie wypadku odłączyć prąd, udzielić pomocy, pozostawić stanowisko nie zmienione, zgłosić przełożonemu.

II. ZAGROŻENIA WYPADKOWE

1. Uderzenie odrzuconym przez piłę materiałem (spowodowane najczęściej brakiem klina lub stosowaniem klina niezgodnie z PN).

2. Uszkodzenie ciała zębami piły (najczęściej skaleczenia lub obcięcia palców).

3. Porażenie prądem elektrycznym.

4. Nadmierny hałas i wibracja.

5. Pyl drzewny (zwłaszcza przy braku urządzenia do odprowadzania pyłów).

III. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Sprawdzić stan techniczny pilarki, czy:

· jest trwale zamocowana na fundamencie,

· wszystkie pokrywy i osłony są sprawne i prawidłowo zamocowane,

· tarcza nie jest pęknięta lub uszkodzona, jest prawidłowo zamocowana, ma odpowiednio rozwiedzione zęby, jest osłonięta od dołu nieruchomą i na stałe przymocowaną osłoną, jest osłonięta od góry osłoną ruchomą, zakrywającą zęby niepracujące,

· wyłącznik energii elektrycznej jest odpowiednio zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem (wyłączeniem) pilarki,

· czy nie została uszkodzona ochrona przeciwporażeniowa,

· czy od strony zębów niepracujących zamocowany jest klin rozdzielczy, który musi spełniać następujące wymogi: powinien być wykonany ze stali narzędziowej, szerokość klina mierząc po płaszczyźnie stołu nie może być mniejsza niż 50 mm, grubość klina musi być większa od grubości stosowanej aktualnie tarczy, lecz mniejsza o 0,5 mm od rozwarcia zębów tarczy, wierzchołek klina powinien znajdować cię 2 mm poniżej najwyższego zęba tarczy, oddalenie klina od zębów tarczy nie może przekraczać 2 mm, klin powinien być nastawialny w płaszczyźnie tarczy w kierunku pionowym i poziomym.

· Przed uruchomieniem sprawdzić, czy: uruchomienie pilarki nie stworzy zagrożenia wypadkowego, podłoga wokół stanowiska jest sucha, nie zatarasowana, są usunięte zbędne przedmioty z maszyny.

IV. CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY PILARKI

· Cięty przedmiot przesuwać do tarczy w sposób powolny i ostrożny.

· Koncentrować swoją uwagę na czynnościach zasadniczych.

· Cięcie wykonywać solidnie, dokładnie, wg. wskazówek zwierzchnika, zgodnie z obowiązującą technologią cięcia, nie stwarzając żadnych zagrożeń wypadkowych.

· Materiały do cięcia lub już pocięte układać tak, aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych (np. piętrzenie).

· Używać wyłącznie sprawnych i właściwych tarcz do cięcia drewna.

· Sprawdzać, czy w materiale przeznaczonym do cięcia nie ma metalowych elementów.

· Drewno popychać do przodu za pomocą "popychacza".

· Stać z boku (po lewej stronie) maszyny i przecinanego materiału, aby uniknąć urazu w razie wystąpienia odrzutu przecinanego drewna.

· Dbać o porządek i czystość na stanowisku pracy. Podłoga wokół pilarki musi być sucha, nie zaśmiecona, nie zatarasowana, równa.

· Usuwać wióry i trociny z pilarki dopiero po jej wyłączeniu spod napięcia, za pomocą zmiotek, a nigdy gołą ręką.

· Przy cięciu materiałów z sękami, być przygotowanym na tzw. „odrzuty”, odpryski.

V. CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

zabrania się:
· Pochylać się zbyt nisko nad ciętym przedmiotem (materiałem).

· Popychać cięty materiał brzuchem lub nieuzbrojonymi w "popychacz" rękami.

· Dotykać urządzenia napędowe, elektryczne będące pod napięciem.

· Pracować tarczą stępioną, z zębami o różnej wysokości, pękniętą lub uszkodzoną, usuwać zakleszczone odpadki podczas pracy pilarki.

· Pozostawiać włączoną pilarkę bez nadzoru.

· Zdejmować jakiekolwiek zabezpieczenia podczas pracy pilarki

· Składować materiał do cięcia lub pocięty - zbyt blisko pilarki.

· Dopuszczać do obsługi pilarki osoby niepowołane.

· Samodzielnie naprawiać pilarkę, spawać lub lutować tarczę.

· Hamować tarczę za pomocą jakichkolwiek przedmiotów lub ręką (można tylko specjalnym hamulcem).

· Mierzyć lub sprawdzać dokładność cięcia w czasie pracy pilarki.

· Stosować niebezpieczne metody pracy, stwarzające zagrożenia wypadkowe.

VI. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

· Odłączyć zasilanie, zabezpieczyć przed niepożądanym włączeniem.

· Po całkowitym zatrzymaniu tarczy pilarki, oczyścić obrabiarkę i dokładnie posprzątać stanowisko pracy.

· Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń.

VII. VII ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

· W razie awarii, wypadku natychmiast zatrzymaj obrabiarkę, odłącz dopływ prądu.

· Udziel pierwszej pomocy.

· Zabezpiecz miejsce wypadku (stanowisko pozostaw w takim stanie w jakim zdarzył się wypadek).

· Zaistniały wypadek niezwłocznie zgłoś przełożonemu oraz służbie bhp.

· Przed przystąpieniem do naprawy (tylko upoważniona osoba z uprawnieniami), sprawdź czy:

· odłączony jest dopływ prądu do obrabiarki, niemożliwe jest jej przypadkowe uruchomienie,

· rozmieszczone zostały we właściwych miejscach tablice z napisem; 
AWARIA, NIE URUCHAMIAĆ!
· praca na uszkodzonej obrabiarce jest zabroniona.

PODSTAWA PRAWNA

· Instrukcja fabryczna – zalecenia producenta

· Analiza stanowiska pracy

· Kodeks pracy
	OPRACOWAŁ
	ZATWIERDZIŁ



