
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH MECHANICZNE NOŻYCE DO BLACHY

 

 Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy przy obsłudze nożyc mechanicznych do blach może przystąpić pracownik:

1. Pełnoletni.

2. Legitymujący się:

a. przeszkoleniem wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,

b. szkoleniem w zakresie ochrony ppoż.,

c. ukończeniem zasadniczej szkoły zawodowej lub przyuczeniem do zawodu,

d. zezwoleniem bezpośredniego przełożonego do wykonywania pracy na stanowisku nożycowego.

3. Mający dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

 

Pracownik powinien być:

a. trzeźwy, wypoczęty,

b. ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta (ubranie i obuwie robocze, rękawice przystosowane do obsługi urządzenia). 

 

Winien także:

a. zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR),

b. wysłuchać poleceń bezpośredniego przełożonego dotyczących przebiegu bezpiecznej pracy danego dnia roboczego, prawidłowego wykonywania zadań,

c. przygotować odpowiednio stanowisko pracy:

· usunąć wszelkie zbędne przedmioty, materiały, które mogą utrudniać bezpieczną pracę nożyc,

· zapewnić, aby podłoga na stanowisku pracy była czysta, sucha, nie zatarasowana,

d. przygotować właściwe pomoce warsztatowe i narzędzia pracy,

e. sprawdzić stan techniczny nożyc:

· czy silniki elektryczne oraz korpus nożyc są zerowane zgodnie z DTR (dokumentacją techniczno-ruchową),

· czy wyłącznik lub wyłączniki prądu są zabezpieczone przed możliwością przypadkowego włączenia,

· czy wszystkie części ruchome są zabezpieczone trwałymi osłonami tak, by uniemożliwiony został przypadkowy dostęp do mechanizmów będących w ruchu (wałków, kół zamachowych, przekładni zębatych i pasowych),

·  dokręcenie śrub i nakrętek,

·  skontrolować stan oleju,

· nasmarować nożyce zgodnie z instrukcją,

· uruchomić nożyce na biegu jałowym jednocześnie sprawdzić działanie mechanizmu docisku blach,

f. jeśli ma być cięta większa ilość blach jednakowej szerokości pracownik powinien ustawić zderzak urządzenia  nastawczego na żądany wymiar i pracę ciągłą. Po każdorazowym cięciu blachy pracownik winien szybko dosuwać blachę do zderzaka.

 

Wszelkie zauważone usterki i zagrożenia na stanowisku pracy lub przy działaniu nożyc mechanicznych do pracy należy natychmiast zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu w celu ich niezwłocznego usunięcia. Obsługę urządzenia można rozpocząć dopiero po uzyskaniu zezwolenia przełożonego, po upewnieniu się, że zostały one usunięte.

Czynności pracownika podczas realizowania pracy

Podczas pracy pracownik powinien:

1. Powierzone zadania wykonywać dokładnie, zgodnie z zaleconymi zasadami technologicznymi i przepisami bezpiecznej pracy, a także z zaleceniami bezpośredniego przełożonego. Wszystkie czynności winny być wykonywane tak, by nie stwarzały zagrożeń zarówno dla wykonującego je, jak i dla współpracowników czy też osób postronnych.

2. Uruchomienie maszyny musi być wykonywane ostrożnie pod ciągłą kontrolą wzrokową. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy wyłączyć i powiadomić przełożonego o zaistniałej sytuacji.

3. Pracownik powinien koncentrować całą swoją uwagę na czynnościach wykonywanych. 

4. W przypadku zaniku dostawy prądu nożyce należy natychmiast zatrzymać (wyłączyć za pomocą wyłącznika). 

5. Jeśli nie jest możliwe zatrzymanie urządzenia w nagłych wypadkach za pomocą odpowiedniego przycisku sterowniczego należy natychmiast wyłączyć wyłącznik główny.

6. Obsługujący urządzenie zobowiązany jest do zadbania, by podczas ruchu urządzenia nikt nie stał w bezpośredniej jego okolicy zarówno z pracowników jak i osób postronnych.

  

Czynności zabronione

 Pracownikowi obsługującemu nożyce do cięcia blachy zabrania się przede wszystkim:

1. Obsługiwania urządzenia bez przeszkolenia i koniecznych uprawnień.

2. Stosowania niebezpiecznych metod pracy tak, by mogły one zagrażać zarówno obsługującemu jak i współpracownikom  a także osobom postronnym znajdującym się w pobliżu urządzenia.

3. Obsługiwania urządzenie niezgodnie z DTR (dokumentacją techniczno-ruchową) w tym:

· Uruchamiania nożyc niesprawnych technicznie.

· Uruchamiania urządzenia przy zdjętych zabezpieczeniach lub osłonach.

4. Układania rąk między noże podczas pracy maszyny.

5. Trzymania rękami ciętych blach.

6. Podkładania blach do ciecia bez zabezpieczenia rąk rękawicami ochronnymi.

7. Cięcie blach grubszych niż jest to określone dla danego typu nożyc.

8. Cięcia np. kształtowników.

9. Dokonywanie pomiarów blachy podczas jej cięcia.

10. Cięcie tak wąskich pasów blachy, że nie mogą być one przyciśnięte przez docisk. 

11. Dotykanie części wirujących podczas pracy urządzenia - szczególnie nie wolno hamować koła zamachowego jakimikolwiek przedmiotami, czy też ręką.

12. Pozostawiania pracujących nożyc bez nadzoru.

13. Podczas pracy maszyny wykonywania innych prac, nie związanych z obsługą urządzenia.

14. Zezwalania na obsługę urządzenia przez osoby nieupoważnione.

15. Uruchamiania urządzenia gdy istnieje domniemanie, że jest ono niesprawne lub, gdy wystąpiły jakiekolwiek inne zagrożenia.

16. Dokonywania napraw nożyc przez osoby nie mające do tego uprawnień. Napraw i konserwacji nie wolno wykonywać kiedy urządzenie jest w ruchu.

17. Uruchamiania nożyc gdy wyłącznik krańcowy jest niesprawny.

18. Dotykania ręką osprzętu elektrycznego będącego pod napięciem.

19. Doprowadzania, by obsługa urządzenia była utrudniona tzn. składowania różnych przedmiotów i materiałów do cięcia zbyt blisko.

20. Powodowania iż podłoga wokół niej jest śliska, nierówna czy mokra. 

21. Oświetlania stanowiska roboczego lampami przenośnymi o napięciu innym niż 24V.

22. Picia alkoholu, brania udziału w niebezpiecznych zabawach, czy żartach.

 
Po zakończeniu pracy pracownik powinien:

1. Wyłączyć nożyce do cięcia blachy.

2. Zabezpieczyć urządzenie tak, by nie było możliwe uruchomienie jej przez osoby postronne i by nożyce nie stwarzały zagrożeń dla kogokolwiek.

3. Oczyścić urządzenie zwracając szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie i nasmarowanie noży.

4. Uporządkować całe swoje stanowisko robocze.

5. Narzędzia i pomoce warsztatowe odłożyć na miejsce.

6. Ochrony osobiste oczyścić i odłożyć na miejsce.

  

Uwagi

 

1. Za niestosowanie się do ustaleń tej instrukcji pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności.

2. Wykonywanie zadań przy tym urządzeniu to stwarza wiele zagrożeń. W razie wystąpienia sytuacji nie wymienionej w tej instrukcji pracownik obsługujący nożyce winien unieruchomić urządzenie i zwrócić się o pomoc do bezpośredniego przełożonego. Dopiero po uzyskaniu dodatkowych zaleceń dotyczących toku produkcji pracownik może kontynuować pracę 

 

W przypadku powstania pożaru należy

· ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

· wyłączyć zasilanie budynku  w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

równocześnie

· zaalarmować straż pożarną,

· powiadomić przełożonych o pożarze,

· podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

· przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

 

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

 

W przypadku zaistnienia wypadku:

· udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

· w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,

· powiadomić przełożonych.

  

Uwaga

 

1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.
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