
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE URZĄDZENIA KARCHER 
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Urządzenie może być użytkowane wyłącznie z zamkniętą osłoną i wszystkimi pokrywami
2. Podczas pracy główny wyłącznik nie może być ustawiony w położeniu „O”
II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Sprawdzić stan techniczny urządzenia oraz jego wyposażenia.
2. Sprawdzić stan węża wysokociśnieniowego oraz przewodów zasilających.
3. Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku olejowym oraz stan i szczelność pompy 
4. Próbnie uruchomić i sprawdzić funkcjonowanie urządzenia.

III. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Zwracać uwagę na prawidłowość działania urządzenia - w razie nietypowych objawów natychmiast zwolnić dźwignię ręcznego pistoletu natryskowego.
2. Jest zabronione kierowanie strumienia wody w kierunku:
- innych pracowników lub osób postronnych;
- urządzeń elektrycznych będących pod napięciem;
3. Należy przestrzegać zakazu samodzielnego (bez upoważnienia) przeprowadzania napraw urządzenia.

IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Wyłączyć urządzenie spod napięcia.
2. Zakręcić zawór doprowadzający wodę lub inny środek czyszczący.
3. Nacisnąć dźwignię pistoletu aż do całkowitego spadku ciśnienia w wężu ciśnieniowym.
4. Uprzątnąć stanowisko pracy.
5. Zabezpieczyć urządzenie przed możliwością uruchomienia przez osoby nieupoważnione.

V.  POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W razie zauważenia nieprawidłowego działania urządzenia natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
2. W razie zamoczenia skóry środkiem myjącym należy natychmiast umyć to miejsce mydłem i spłukać wodą oraz zastosować krem ochronno-nawilżający.
3. W razie pojawienia się złego samopoczucia lub podrażnienia dróg oddechowych i oczu należy wyłączyć urządzenie i wyjść na świeże powietrze. Przed ponownym rozpoczęciem pracy należy ustalić przyczynę zagrożenia i spowodować jej usunięcie.
4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy, na którym doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
5. W razie zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych.
6. W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
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