
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE PILARKI SPALINOWEJ

I. UWAGI OGÓLNE:
Do samodzielnej obsługi pilarki może przystąpić pracownik pełnoletni, który uzyskał zezwolenie na pracę, legitymujący się:

a.
przeszkoleniem

-
wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,

-
w zakresie ochrony ppoż.,

b.
dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy przy użyciu maszyn wywołujących drgania mechaniczne,

c.
zaświadczeniem o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia kursowego dla drwali- operatorów pilarek z zakresu pracy pilarką oraz jej obsługi,

d.
wypoczęty, trzeźwy.

UWAGA:

Pilarki nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję, o widocznych oznakach niedyspozycji fizycznej lub psychicznej oraz zgłaszający takie niedyspozycje.

II. CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:
 Pracownik powinien:

1.
Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.

2.
Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy     

         ( kask ochronny, ochronniki słuchu, siatka ochronna lub okulary, antypoślizgowe rękawice ochronne, spodnie z wkładką antyprzepięciową lub nakładki na spodnie, buty z podnoskami stalowymi i przeciwpoślizgowymi podeszwami ). Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.

3.
Sprawdzić stan wyposażenia technicznego pilarki w tym:

a.
czy wszystkie nakrętki, śruby i inne elementy są dobrze dokręcone, nieuszkodzone i nie zużyte,

b.
zużyte lub uszkodzone części, swożnie czy śruby należy wymienić na nowe oryginalne części zamienne,

c.
czy silnik jest w należytym stanie technicznym. Należy sprawdzić czy sprężyna regulacji obrotów silnika, dźwignia regulacji obrotów silnika  i inne części , które decydują o podwyższeniu obrotów są we właściwym stanie, czy nie dokonywano przy nich regulacji by podwyższyć jego obroty,

d.
czy jest właściwie przeprowadzona regulacja gaźnika- tzn. czy silnik pracuje równomiernie na biegu jałowym, a jednocześnie łagodnie przechodzi do pracy na wysokich obrotach

e.
czy filtr powietrza jest czysty - w razie potrzeby należy go oczyścić,

f.
czy tłumik nie jest uszkodzony, jeśli jest należy bezwzględnie wymienić go na nowy,

g.
czy jest prawidłowo naciągnięty łańcuch pilarki. Prawidłowo naciągnięty łańcuch powinien dawać się przesuwać wzdłuż prowadnicy ręką ( pamiętaj, że czynność tę należy wykonywać w rękawicach),

h.
sprawdzić, czy uchwyty pilarki są w dobrym stanie technicznym i nie są zbrudzone olejem lub smarami.

UWAGA: 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ,czy usterek nie wolno podejmować pracy . Należy niezwłocznie powiadomić  o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

              Po wykonaniu w. wym. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po uprzednim nalaniu paliwa do zbiornika pilarki. Podczas wykonywania tej czynności istnieje duże zagrożenie pożarowe. Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:

a.
stosować benzynę bezołowiową o oktanie powyżej 90,

b.
przed tankowaniem wykonać mieszankę benzyny z odpowiednim olejem ……………….. w proporcji …………………,

c.
paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku, co najmniej 3m. od miejsca w którym będzie uruchamiany silnik pilarki,

d.
przed nalaniem paliwa pracownik zobowiązany jest do oczyszczenia korka wlewu paliwa i powierzchni wokół niego,

e.
nie wdychać oparów i gazów!

f.
nie napełniać zbiornika do pełna. Należy pozostawić minimum 15 mm od górnej krawędzi zbiornika,

g.
zamknąć zbiornik korkiem,

h.
jeśli doszło do przepełnienia zbiornika (przelania) należy dokładnie usunąć rozlane paliwo.

ZABRONIONE JEST:
-
używanie otwartego ognia, palenie papierosów,

-
dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem,

-
przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach,
III. CZYNNOŚCI PODCZAS URUCHAMIANIA PILARKI
a.
odnieść ja na bezpieczną odległość od miejsca tankowania tzn. co najmniej 3m. od tego miejsca,

b.
ustawić ją na wolnej równej przestrzeni, tak by łańcuch nie dotykał do żadnego przedmiotu,

c.
upewnić się, czy w niedalekiej odległości nie znajdują się osoby postronne, czy też zwierzęta (przy stosowaniu pilarki z urządzeniem tnącym na wysięgniku do wycinania drzewek, krzewów itp. strefa niebezpieczna obejmuje przestrzeń w promieniu 10m. od pilarki),

d.
podkrzesywanie gałęzi narzędziami ręcznymi może być wykonywane do wysokości 2m. Zabrania się podkrzesywania gałęzi z drabiny bądź pomostu podczas silnego wiatru, burzy, ulewnego deszczu oraz przy gęstej mgle.

ZABRONIONE JEST:
-
używanie otwartego ognia, palenie papierosów,

-
dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem,

-
przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach,

UWAGA:

-
Uruchamianie pilarki winno być wykonywane ściśle według wskazań producenta.

-
Podczas pracy pracownik powinien kilkakrotnie wykonać kontrolę działania hamulca 

       ( w tym także kontrolę bezwładnościowego włączania hamulca) zgodnie z zaleceniami producenta. Należy szczególnie zadbać by hamulec nie był zanieczyszczony, lub też miał zużyte części.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy hamulca lub jego uszkodzeń bezwzględnie należy zgłosić ten fakt przełożonemu, by dokonano naprawy w punkcie serwisowym.

IV. CZYNNOŚCI W TRAKCIE PRACY
1.
Ściśle stosować się do zaleceń:

a.
stanowiskowej instrukcji bhp,

b.
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,

c.
poleceń i wskazówek  przełożonych.

2.
Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych.

a.
sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy pilarki nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta ( strefa niebezpieczna obejmuje przestrzeń o promieniu co najmniej 2m. od niej). Powierzchnie na której odbywa się praca powinny być oznaczone tablicami zakazującymi wstępu z podaniem przyczyn zakazu.

b.
ścinkę wykonywać tylko przy dobrej widoczności,

c.
nie wolno wykonywać ścinki w czasie mgły, opadów czy też silnego wiatru (podczas wiatru może nastąpić przyspieszone obalanie drzew w nie przewidywanym kierunku),

d.
ścinka drzew pilarką musi być poprzedzona przygotowaniem stanowiska roboczego obejmującym usunięcie dolnych, przeszkadzających gałęzi,. Należy oczyścić powierzchnię wokół drzewa z leżaniny, podszytów i śniegu oraz przygotować ścieżkę oddalenia na co najmniej 5 m. od pnia.

3.
Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.

4.
Ścinkę należy prowadzić przy pełnym otwarciu przepustnicy ( zbyt mała prędkość łańcucha może doprowadzić do zakleszczenia prowadnicy i do szarpnięć pilarki ).

5.
Pilarkę należy trzymać pewnie, prawą ręką za uchwyt tylny, lewą za przedni. Dłoń i palce powinny dokładnie obejmować uchwyty.

6.
Przy ścince drzew strefa zagrożenia obejmuje przestrzeń o promieniu dwóch wysokości ścinanych drzew. W strefie tej nie powinny znajdować się inne stanowiska robocze.

7.
W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwaną maszynę. 

8.
Zabronione jest:

-
używanie pilarki do prac, do których nie jest przeznaczona,

-
przenoszenie pilarki przy włączonym silniku,

-
pracowanie pilarką, kiedy trzyma się ją jedną ręką- może to prowadzić do powstania groźnego wypadku,

9.
Bezwzględnie należy wyłączyć silnik pilarki jeśli:

-
przechodzi się w inne miejsce wykonywania pracy,

-
przed dolewaniem paliwa ( wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności),

-
przed oczyszczaniem pilarki,

-
jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika - bezwzględnie przed ponownym uruchomieniem pilarki zasięgnąć porady fachowca,

-
przy regulacji łańcucha (łańcuch musi być wystudzony).

Uwaga:

     Podczas wykonywania tej czynności pracownik bezwzględnie musi użyć rękawic ochronnych by uniknąć urazów.

-
przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych, 

W razie wątpliwości co do obsługi urządzenia, pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.

· PAMIĘTAJ:
1.
Kiedy praca jest wykonywana dolną stroną prowadnicy, pilarka jest przyciągana do drzewa, jest łatwiejsza kontrola nad prędkością cięcia, a trociny są wyrzucane w kierunku operatora.

2.
Przy pracy górna stroną prowadnicy kontrolowanie pilarki jest znacznie trudniejsze i zwiększa możliwość powstania odbicia.

3.
Nie wolno okrzesywać końcówką prowadnicy. Należy zwrócić szczególną uwagę by nie zetknęła się ona z obrabianym drewnem, gałęzią, czy innym twardym przedmiotem- może dojść do nagłego odbicia.

4.
Przy pracy na pochyłościach należy stać ponad lub z boku pnia lub powalonego drzewa.

5.
Nie wolno obcinać gałęzi stojąc na pniu.

6.
Przed przystąpieniem do ścinki należy dokładnie sprawdzić ścinane drzewo oraz teren wokół miejsca pracy, w tym:

a.
z jakiego kierunku wieje wiatr,

b.
z której strony drzewa jest więcej gałęzi, czy ich ciężar nie spowoduje obalenie się ścinanego drzewa w niewłaściwym kierunku,

c.
w jakim kierunku upadnie ścinane drzewo.
V. CZYNNOŚCI ZABRONIONE:
a.
stosować niebezpiecznych metod pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,

b.
podejmować pracy bez uprzedniego sprawdzenia, czy w strefie zagrożenia nie znajdują się ludzie lub zwierzęta,

c.
pracować podczas wiatru, który może wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalenia drzewa lub powodować jego pękanie i niekontrolowane obalenie,

d.
pracować podczas wyładowań atmosferycznych, ulewnego deszczu, śnieżycy, podczas gęstej mgły, zapadającej ciemności oraz przy temperaturze poniżej minus 20 stopni C (253,15 st. K),

e.
nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,

d.
pracować bez nakazanych ochron osobistych,

e.
usuwać osłon czy znaków  zabezpieczających,

f.
naprawiać samodzielnie maszynę,

g.
dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,

h.
przeszkadzać innym w pracy.

VI. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:
a. wyłączyć pilarkę,

b. dokładnie oczyścić urządzenie,

c. oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,

d. przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.   

UWAGI DODATKOWE:
Obsługujący pilarkę powinien:

1.
Szanować i dbać o powierzone mu urządzenie.

2.
Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i osób, czy też zwierząt będących w pobliżu pracy pilarki.

3.
Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż niestosowanie się do ich zaleceń może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności.

W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy pilarki pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych. 

Sporządził:                                                                          Zatwierdził:       


