
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBSŁUGI PRZENOŚNIKA


I. UWAGI OGÓLNE
Przenośniki mogą być ustawione w pomieszczeniach zakładu pracy, jak również na otwartej przestrzeni. Przy usytuowaniu przenośników należy wziąć pod uwagę wpływ zarówno czynników atmosferycznych, jak i czynników występujących w środowisku pracy.
II. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze przenośników powinni być:
a) Wyposażeni w dopasowane ubrania robocze, najlepiej jednoczęściowe kombinezony robocze;
b) Posiadać stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim - zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż, zapoznanie się z instrukcjami obsługi;
c) Ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).

III. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
a) Przenośnik należy zainstalować, podłączyć do instalacji zasilającej i uruchomić zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi;
b) Miejsce pracy przenośnika w pomieszczeniach zamkniętych musi być użytkowane i utrzymywane w czystości, uprzątnięte z resztek surowca w sposób zabezpieczający przed powstaniem pożaru i wyposażone w ręczny sprzęt gaśniczy; 

IV. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
a) Przenośnik taśmowy należy eksploatować tylko w jego pełnej sprawności technicznej; 
b) Przenośniki mogą pracować wyłącznie z zamontowanymi, odpowiednio zaprojektowanymi osłonami, dopuszczonymi do użytku;
c) Pracownicy są zobowiązani znać lokalizacje i funkcje wszystkich sterowników, kontrolek i wyłączników.

NAJCZĘSTSZE ZAGROZENIA
· Zagrożenia związane z pochwyceniem przez obracające się elementy napędowe, nośne i taśmy;
· Zagrożenia związane z możliwością pochwycenia przez poruszające się łańcuchy oraz uderzenia przez poruszające się elementy przenośnika i transportowane materiały
· Uderzenia przez poruszające się (transportowane) podwieszone materiały;
· Zagrożenia związane z uderzeniem przez ładunki spadające w sposób niekontrolowany;
· Zagrożenia związane z możliwością uderzenia przez miotane materiały w przypadku wejścia do strefy wyrzutu.

V. ZABRANIA SIĘ
a) Pozostawiania narzędzi i zbędnych przedmiotów na przenośniku będącym w ruchu;
b) Otwierania pokryw, pozostawiania ich otwartych w czasie pracy przenośnika; 
c) Przenoszenia przenośnikiem innych materiałów niż przewidziane dla danej konstrukcji przenośnika;
d) Dokonywania napraw przenośnika w czasie jego ruchu;
e) Dokonywania napraw, zdejmowania lub otwierania osłon przez pracowników obsługi przenośnika;
f) Ręcznego usuwania przedmiotów z przenośnika będącego w ruchu w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
g) Pracownikom nie wolno chodzić po konstrukcji przenośnika podczas jego ruchu, stawać lub siadać na niej, jeździć na taśmie przenośnika oraz przechodzić pod nieosłoniętymi przenośnikami.
h) Pracownikom nie wolno modyfikować lub używać w niewłaściwy sposób ani demontować sterowników, blokad lub urządzeń ostrzegawczych.

VI. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
a) Odłączyć zasilanie przez odcięcie dopływu prądu do skrzynki sterowniczej. 
b) Przechowywać w miejscu, gwarantującym zabezpieczenie przed agresywnym wpływem środowiska naturalnego – deszcz, śnieg, zabezpieczyć elementy metalowe warstwą środka antykorozyjnego. 
c) W miarę możliwości okryć urządzenie wodoodpornym materiałem. 

VII. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
[bookmark: _GoBack]
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego
- o wadach i / lub uszkodzeniach przenośnika należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- wycofać z użytkowania oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie przenośniki niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie
- w razie awarii przenośnika stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI:
Narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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