INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW


I. UWAGI OGÓLNE
1. Obieraczka do ziemniaków jest urządzeniem służącym do płukania i obierania / skrobania ziemniaków (marchii, buraków). Dzięki eliminowania najbardziej pracochłonnych czynności w procesie technologicznym płukania i obierania ręcznego obieraczka jest urządzeniem bardzo ekonomicznym, przydatnym w każdej kuchni zakładu zbiorowego żywienia. 
2. Obsługę obieraczki do ziemniaków można powierzyć pracownikowi, który:
a. Jest pełnoletni
b. Przeszedł przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia
c. Jest zapoznany z dokumentacja techniczno – ruchową urządzenia
d. Posiada aktualne zaświadczenia lekarskie
3. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży ochronnej. 

II. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY
1. Przed przystąpieniem do pracy obieraczkę wymyć ciepłą wodą z odrobina płynu do mycia naczyń
2. Sprawdzić czy znajduje się odbiornik obierzyn
3. Sprawdzić czy jest dobrze zamontowany talerz ścierny
4. Sprawdzić stan instalacji elektrycznej i uziemienia
5. Otworzyć dopływ wody z instalacji wodociągowej i sprawdzić jej szczelność
6. Zamknąć drzwiczki wysypkowe
7. Przygotować ziemniaki - usunąć kamienie i kłącza
8. Napełnić zbiornik wodą i ustawić czas obierania
9. Uruchomić zespół napędowy
10. Po zakończonym procesie obierania opróżnić maszynę do podstawionego naczynia
11. Ziemniaki po umyciu należy wyoczkować
12. Po zakończeniu obierania wyłączyć obieraczkę z instalacji elektrycznej
13. Obieraczkę opróżnić z obierzyn i miazgi obrzynowej
14. Po skończonej czynności płukania i obierania wypłukać wodą zbiornik płuczki obieraczki dla usunięcia pozostałych zanieczyszczeń, dokładnie oczyścić i wytrzeć do sucha.
15. Na zakończenie pracy dokładnie umyć posadzkę dookoła obieraczki

III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
1. Nie dotykać rękoma wirujących części maszyny 
2. Nie wybierać ręcznie pozostałych ziemniaków z leja wsypowego przy włączonym zespole napędowym
3. Nie pozostawiać pracującej maszyny bez nadzoru
4. Nie należy myć z zewnątrz całego urządzenia poprzez polewanie go wodą Grozi to zwarciem instalacji elektrycznej i możliwością porażenia prądem.
5. Nie należy wkładać rąk do wnętrza maszyny przez otwarte drzwiczki wysypkowe
6. Nie otwierać pokrywy podczas pracy maszyny
7. Nie dopuszczać osób nieuprawnionych do napraw i regulacji
8. Nie używać nigdy do czyszczenia środków ścierających powierzchni mogących spowodować pojawieni się rdzy.

IV. UWAGI
1. W czasie konserwacji i napraw bezwzględnie odłączyć obieraczkę o sieci elektrycznej
2. Przynajmniej raz w roku sprawdzać stan ochrony przez porażeniem elektrycznym
3. W razie konieczności naprawy wrócić się do autoryzowanego serwisu
4. Stanowisko utrzymywać w należytym porządku
5. [bookmark: _GoBack]W przypadków awarii lub niewłaściwego działania należy odłączyć maszynę z sieci i powiadomić przełożonego
6. Sprawne działanie urządzenia zależy od stosowania się do DTR maszyny, instrukcji BHP, należytej konserwacji i właściwego dozoru.
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