**FORMULARZ KONTROLI STANU REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH**

**ELEMENTY OCENIANIE PODCZAS ZEWNĘTRZNYCH OGLĘDZIN**

Imię I nazwisko osoby przeprowadzającej audyt…………………………………………………………………………………………………

Data ………………………………………….. Nr / oznaczenie sprawdzanego regału ………………………………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **SPRAWDZANY ELEMENT** | **OCENA TAK / NIE** | **DZIAŁĄNIA KORYGUJĄCE (odp. NIE)** | **OSOBA ODPOWIDZIALNA ZA WYKONANIE DZIAŁAŃ** |
|  | CZY REGAŁY SĄ STABILNE (NIE CHWIEJA SIE, NIE SĄ NACHYLONE)? |  |  |  |
|  | CZY REGAŁY POSIADAJĄ ŚLADY USZKODZEŃ, PĘKNIĘCIA, RYSY? |  |  |  |
|  | CZY ELEMENTY KONSTRUKCJI REGAŁÓW SĄ WOLNE OD ODKSZTAŁCEŃ, DEFORMACJI? |  |  |  |
|  | CZY ELEMENTY REGAŁÓW SĄ SKRĘCONE, ELEMENTY TJ. ŚRUBY, WKRĘTY I BOLCE SĄ NA MIEJSCU? |  |  |  |
|  | CZY REGAŁY POSIADAJĄ UBYTKI, ODPRYSKI FARBY? |  |  |  |
|  | CZY REGAŁY SĄ DOBRZE UMOCOWANE DO PODSTAWY PODŁOŻA? |  |  |  |
|  | CZY NA REGAŁACH ZNAJDUJĄ SIĘ OZNACZENIA OKREŚLAJĄCE ICH DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE? |  |  |  |

**MIEJSCE WYSTĘPOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI NALEŻY SAZNACZYĆ NA PONIŻSZYM SCHEMACIE:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Łączenie elementów regałów** |
| **2** | **Mocowanie regałów do podłoża** |
| **3** | **Półka regału** |
| **4** | **Słupy nośne** |

****